|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Согласовываю:**  Руководитель проекта ООО «ССК»  /О.М. Рублёв | |  |
| « » | 2025 года |

**Заявка на выполнение работ №**

|  |
| --- |
| 1. **Объект:** |
| Взрослая поликлиника на 750 посещений для южной части г. Новый Уренгой |
| 1. **Вид работ:** |
| Комплекс работ по устройству парапетов и входных групп из монолитного железо-бетона (1 и 3 секция) и монолитных стен для крепления кронштейнов |
| 1. **Место выполнения работ:** |
| г.Новый Уренгой |
| 1. **Перечень работ:** |
| В соответствии с ведомостью объемов работ - Приложение № 1. |
| 1. **Срок выполнения работ:** |
| 24.11.2025 – 20.12.2025 |
| 1. **Объём работ:** |
| В соответствии с ведомостью объемов работ - Приложение № 1. |
| 1. **Оплата работ:** |
| Производится при условии качественного выполнения полного объема работ и принятия работ в соответствии с условиями договора. |
| 1. **Иные условия:** |
| * Работники должны иметь гражданство РФ или право на работу в РФ, согласно законодательству для иностранных граждан. * Количество работников, необходимое для выполнения работ: 10 человек. * Тpебoвaния к квaлификaции paбoтникoв (группы допуска, аттестация работников и тд): без особых требований. * Разрешительные документы Организации на определенные виды деятельности (в случае необходимости): не требуется. * Проживание: за счет субподрядчика; * Питание: за счет субподрядчика; * Механизмы и оборудование: строительными подмостями, инструментом, а также иными механизмами и оборудованием, необходимым для производства работ, исполнитель работ обеспечивает себя самостоятельно. * На строительном объекте в момент выполнения работ должен постоянно находится ИТР (мастер, прораб) организации, производящей работы и геодезист. Допускается совмещение ИТР и геодезиста в одном лице. * Материалы: давальческий материал, см. заявку №№353(В), 295(В), 158(В). Обязательно наличие паспортов/сертификатов качества на применяемый материал. * По окончании выполняемых работ необходимо предоставить комплекты исполнительно-технической документации (ИТД) в 4-х экземплярах в бумажном виде, также в электронном виде в формате pdf. и в редактируемых форматах ms word, ms excel, dwg. ИТД выполняется на основании фактически выполненных работ исполнителем. * Заливку бетона фундаментных плит входных групп произвести после устройства арматурных каркасов монолитных подколонников Пм5.   **Приложения:**  1. Ведомость объемов работ – на 1 л.  2. Схема «1 секция (входные группы, парапеты) и 3 секция (входные группы, парапеты)» - на 7 л. |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Заявку составил: | Инженер ПТО 1 категории | / | И.С. Суслов/ |  |